附件1：
实验室安全隐患重点排查整改要求
	序号
	《高等学校实验室安全检查项目表（2026年）》条款号
	重点排查整改要求
	备注

	1
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]6.1.3
(52)
	实验危废应放在室内危废暂存处，严禁公共区域堆放仪器和物品，室内物品勿阻挡疏散通道。
	

	2
	6.2.2
（66）
	纸箱等可燃易燃杂物存在火灾风险，须及时清理。实验室物品摆放有序，卫生状况良好。
	

	3
	8.1.1
（102）
	配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等。
	

	4
	8.2.1
（106）
	实验人员须穿实验服，配备合适的个体防护用品。
	

	5
	9.3.1
（125）
	管制类化学品账物相符，管制类化学品柜应方便取用。
	

	6
	9.3.2
	化学品有序分类存放，固体、液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放。有机溶剂储存区应远离热源和火源。装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验台架无挡板不得存放化学试剂。
	

	7
	9.3.5
（136）
	装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等。
	

	8
	9.6.2
（155）
（156）
	气瓶应可靠固定使用。氢气应使用常时排风且带监测报警装置的气瓶柜。
	

	9
	9.7.1
（168）
（173）
	危废暂存区应有警示标志并有防遗洒、防渗漏设施或措施。危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标识。
	1.危废暂存处警示标识
[image: 1789868982060]
2.危险废物分类信息标签，例如：
[image: 3c50874fd87f5ea72ed63a857a75c3f]
3.警示标识，例如：
[image: 1789958348815]

	10
	13.4.2
（289）
	实验室冰箱中试剂瓶螺口拧紧，无开口容器，不得放置非实验用食品、药品。
	

	11
	13.4.5
（302）
	明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，须及时拔除电源插头。
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